	Załącznik nr 1
do SWZ nr Sch.Z/12/2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakup wraz z dostawą domku mobilnego na potrzeby 
Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku”

1. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
Tryb podstawowy zgodnie z postanowieniami art. 275  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.

1. Informacje o Zamawiającym
Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku 
reprezentowane przez Kierownika Schroniska Panią Annę Jaroszewicz
ul. Dolistowska 2
15-197 Białystok
tel.  85 675 37 00 

Osoby do kontaktów:
1) w sprawach merytorycznych:  Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127, 
2) w sprawach proceduralnych: Pani Julita Chwiećko , tel. 792 793 113.


	Lp.
	Przedmiot zamówienia – Wymagania Zamawiającego

	1.
	Wymiary zewnętrzne 4mx10m, dopuszczalny odchył max. 30cm

	2.
	[bookmark: _GoBack]Rozkład pomieszczeń (pożądany rozkład załączony poniżej): 2 oddzielne pomieszczenia po ok. 6-8m2, łazienka ok. 4-5m2, część wspólna z aneksem kuchennym ok. 18-19m2 

	3.
	Konstrukcja jednomodułowa stalowo-drewniana

	4.
	Izolacja termiczna: piana poliuretanowa min. 13cm w podłodze, dachu i ścianach zewnętrznych

	5.
	Konstrukcja szkieletowa stalowa z profili min. 80x40x3mm w podłodze, dachu, ścianach zewnętrznych i min. 30x50x3mm w suficie

	6.
	Konstrukcja podłogi, ścian i dachu z drewna i płyty OSB

	7.
	Paraizolacja i wiatroizolacja w ścianach i dachu

	8.
	Spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną

	9.
	Dach wykonany z blachy w „rąbek”, kolor: grafitowy

	10.
	Rynny i rury spustowe stalowe, w kolorze grafitowym

	11.
	Elewacja wykończona panelami winylowymi w kolorze: dąb/jasny dąb

	12.
	Obróbka stalowa drzwi i okien, parapety w kolorze grafitowym

	13.
	Okna pcv dwuszybowe rozwierno-uchylne z nawiewnikami, kolor na zewnątrz: grafitowy, kolor wewnątrz: biały

	14.
	Drzwi wejściowe zewnętrzne pcv szklone w całości

	15.
	Podłoga wewnątrz domku z paneli MDF wykończona listwami przypodłogowymi 

	16.
	Podłoga w łazience – wykładzina PCV

	17.
	Ściany wewnętrzne – konstrukcja drewniana i płyta OSB

	18.
	Ściany wewnętrzne w łazience wykończone panelami przeznaczonymi do stref mokrych w kolorze: dąb/jasny dąb

	19.
	Ściany wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach (poza strefą kuchenną) – panele ścienne MDF, kolor: biały

	20.
	Ściany wewnętrzne w strefie kuchennej – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały

	21.
	Sufit w łazience – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały

	22.
	Sufity w pozostałych pomieszczeniach – panele MDF, kolor biały

	23.
	Listwy przysufitowe drewniane, białe

	24.
	Drzwi wewnętrzne MDF w okleinie białe

	25.
	Zewnętrzne wyjścia instalacyjne dla wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego domu pod podłogą

	26.
	Kompletna instalacja wod-kan i elektryczna

	27.
	Kompletne wyposażenie w kontakty, gniazda, łączniki

	28.
	Tablica rozdzielcza bezpieczników

	29.
	Gniazdo elektryczne zewnętrzne

	30.
	Oświetlenie wewnętrzne punktowe LED – min. 19 szt.

	31.
	Oświetlenie zewnętrzne, min 3 punkty świetlne

	32.
	Klimatyzacja sterowana pilotem

	33.
	Wentylacja mechaniczna w łazience oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej

	34.
	Ogrzewanie – grzejniki elektryczne-olejowe

	35.
	Grzejnik łazienkowy drabinowy – 1szt.

	36.
	W pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe – 3szt.

	37.
	Bojler elektryczny o pojemności min. 55l w zabudowie szafkowej – 1szt.

	38.
	Kabina prysznicowa 90x90cm z niskim brodzikiem

	39.
	Miska WC wolnostojąca

	40.
	Umywalka łazienkowa z baterią i szafką umywalkową podwieszaną, kolor biały

	41.
	Szafka łazienkowa wisząca z lustrem

	42.
	Przyłącza do pralki w łazience

	43.
	Zabudowa pralki i bojlera, kolor: biały

	44.
	Szafki kuchenne dolne w okleinie standard białe

	45.
	Szafki kuchenne górne standard w okleinie dąb

	46.
	Blat roboczy MDF kolor dąb z paskiem LED

	47.
	Zlewozmywak z konglomeratu z baterią

	48.
	Lodówko-zamrażarka w zabudowie, wys. min. 175cm

	49.
	Elektryczna płyta grzewcza 4-palnikowa w zabudowie

	50.
	Okap kuchenny teleskopowy zabudowany w górnych szafkach

	51.
	Piekarnik w zabudowie

	52.
	Zmywarka w zabudowie, min. 45cm

	53.
	Szafa nr 1 o wymiarach min. 160x60cm, w okleinie, kolor: dąb

	54.
	Szafa nr 2 o wymiarach min. 80c60cm, w okleinie, kolor: dąb

	55.
	Transport, lokalizacja: Białystok

	56.
	Ustawienie, wypoziomowanie i regulacja okien po posadowieniu

	57.
	Instrukcja użytkowania

	58
	Karty Gwarancyjne
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