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Specyfikacja parametrów technicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę fabrycznie nowego parterowego domku mobilnego, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, tj. domek: ……………………………………………..,
                                                                                     (Producent, marka, typ/model)
posiada poniższe parametry techniczne:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia – Wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego*
	Dodatkowe informacje**

	1.
	Wymiary zewnętrzne nie mniej niż 3mx9m nie więcej niż 4mx10m
	TAK/ NIE
	

	2.
	Rozkład pomieszczeń: 2 oddzielne pomieszczenia po ok. 6-8m2, łazienka ok. 4-5m2, część wspólna z aneksem kuchennym ok. 18-19m2
	TAK/ NIE
	

	3.
	Konstrukcja jednomodułowa stalowo-drewniana
	TAK/ NIE
	

	4.
	Izolacja termiczna: piana poliuretanowa min. 13cm w podłodze, dachu i ścianach zewnętrznych
	TAK/ NIE
	

	5.
	Konstrukcja szkieletowa stalowa z profili min. 80x40x3mm w podłodze, dachu, ścianach zewnętrznych i min. 30x50x3mm w suficie
	TAK/ NIE
	

	6.
	Konstrukcja podłogi, ścian i dachu z drewna i płyty OSB
	TAK/ NIE
	

	7.
	Paraizolacja i wiatroizolacja w ścianach i dachu
	TAK/ NIE
	

	8.
	Spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną
	TAK/ NIE
	

	9.
	Dach wykonany z blachy w „rąbek”, kolor: grafitowy
	TAK/ NIE
	

	10.
	Rynny i rury spustowe stalowe, w kolorze grafitowym
	TAK/ NIE
	

	11.
	Elewacja wykończona panelami winylowymi w kolorze: dąb/jasny dąb
	TAK/ NIE
	

	12.
	Obróbka stalowa drzwi i okien, parapety w kolorze grafitowym
	TAK/ NIE
	

	13.
	Okna pcv dwuszybowe rozwierno-uchylne z nawiewnikami, kolor na zewnątrz: grafitowy, kolor wewnątrz: biały
	TAK/ NIE
	

	14.
	Drzwi wejściowe zewnętrzne pcv szklone w całości
	TAK/ NIE
	

	15.
	Podłoga wewnątrz domku z paneli MDF wykończona listwami przypodłogowymi 
	TAK/ NIE
	

	16.
	Podłoga w łazience – wykładzina PCV
	TAK/ NIE
	

	17.
	Ściany wewnętrzne – konstrukcja drewniana i płyta OSB
	TAK/ NIE
	

	18.
	Ściany wewnętrzne w łazience wykończone panelami przeznaczonymi do stref mokrych w kolorze: dąb/jasny dąb
	TAK/ NIE
	

	19.
	Ściany wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach (poza strefą kuchenną) – panele ścienne MDF, kolor: biały
	TAK/ NIE
	

	20.
	Ściany wewnętrzne w strefie kuchennej – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały
	TAK/ NIE
	

	21.
	Sufit w łazience – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały
	TAK/ NIE
	

	22.
	Sufity w pozostałych pomieszczeniach – panele MDF, kolor biały
	TAK/ NIE
	

	23.
	Listwy przysufitowe drewniane, białe
	TAK/ NIE
	

	24.
	Drzwi wewnętrzne MDF w okleinie białe
	TAK/ NIE
	

	25.
	Zewnętrzne wyjścia instalacyjne dla wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego domu pod podłogą
	TAK/ NIE
	

	26.
	Kompletna instalacja wod-kan i elektryczna
	TAK/ NIE
	

	27.
	Kompletne wyposażenie w kontakty, gniazda, łączniki
	TAK/ NIE
	

	28.
	Tablica rozdzielcza bezpieczników
	TAK/ NIE
	

	29.
	Gniazdo elektryczne zewnętrzne
	TAK/ NIE
	

	30.
	Oświetlenie wewnętrzne punktowe LED min. 19 szt.
	TAK/ NIE
	

	31.
	Oświetlenie zewnętrzne, min 3 punkty świetlne
	TAK/ NIE
	

	32.
	Klimatyzacja sterowana pilotem
	TAK/ NIE
	

	33.
	Wentylacja mechaniczna w łazience oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej
	TAK/ NIE
	

	34.
	Ogrzewanie – grzejniki elektryczne-olejowe
	TAK/ NIE
	

	35.
	Grzejnik łazienkowy drabinowy – 1szt.
	TAK/ NIE
	

	36.
	W pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe – 3szt.
	TAK/ NIE
	

	37.
	Bojler elektryczny o pojemności min. 55l w zabudowie szafkowej – 1szt.
	TAK/ NIE
	

	38.
	Kabina prysznicowa 90x90cm z niskim brodzikiem
	TAK/ NIE
	

	39.
	Miska WC wolnostojąca
	TAK/ NIE
	

	40.
	Umywalka łazienkowa z baterią i szafką umywalkową podwieszaną, kolor biały
	TAK/ NIE
	

	41.
	Szafka łazienkowa wisząca z lustrem
	TAK/ NIE
	

	42.
	Przyłącza do pralki w łazience
	TAK/ NIE
	

	43.
	Zabudowa pralki i bojlera, kolor: biały
	TAK/ NIE
	

	44.
	Szafki kuchenne dolne w okleinie standard białe
	TAK/ NIE
	

	45.
	Szafki kuchenne górne standard w okleinie dąb
	TAK/ NIE
	

	46.
	Blat roboczy MDF kolor dąb z paskiem LED
	TAK/ NIE
	

	47.
	Zlewozmywak z konglomeratu z baterią
	TAK/ NIE
	

	48.
	Lodówko-zamrażarka w zabudowie, wys. min. 175cm
	TAK/ NIE
	

	49.
	Elektryczna płyta grzewcza 4-palnikowa w zabudowie
	TAK/ NIE
	

	50.
	Okap kuchenny teleskopowy zabudowany w górnych szafkach
	TAK/ NIE
	

	51.
	Piekarnik w zabudowie
	TAK/ NIE
	

	52.
	Zmywarka w zabudowie, min. 45cm
	TAK/ NIE
	

	53.
	Szafa nr 1 o wymiarach min. 160x60cm, w okleinie, kolor: dąb
	TAK/ NIE
	

	54.
	Szafa nr 2 o wymiarach min. 80c60cm, w okleinie, kolor: dąb
	TAK/ NIE
	

	55.
	Transport, lokalizacja: Białystok
	TAK/ NIE
	

	56.
	Ustawienie, wypoziomowanie i regulacja okien po posadowieniu
	TAK/ NIE
	

	57.
	Instrukcja użytkowania
	TAK/ NIE
	

	58.
	Karty Gwarancyjne
	TAK/ NIE
	

	59.
	Informacje dodatkowe
	



*  niepotrzebne skreślić
** Wykonawca podaje stosowane informacje






-------------------------------------------------------------------
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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